# Rad s utičnim adapterom

- Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici utičnog adaptera.

- Za mrežni rad upotrebljavajte samo USB Type‑C® utični adapter s Power Delivery (USB‑PD). Mora ispunjavati zahtjeve u poglavlju „Tehnički podaci“ u pogledu izlaznog napona, minimalne izlazne struje i izlazne snage. Pridržavajte se uputa za uporabu utičnog adaptera. Pri uporabi drugih utičnih adaptera može se oštetiti radio. Radio se isključuje ako je premala snaga utičnog adaptera.

1. Otvorite poklopac na pretincu za priključak (17).
2. Spojite utični adapter putem odgovarajućeg kabela s USB Type‑C® utičnicom (16) radija.
3. Priključite utični adapter na električnu mrežu.

Za zaštitu od prljavštine ponovno zatvorite poklopac na pretincu za priključak (17) nakon vađenja kabela utičnog adaptera.

Kada je radio putem utičnog adaptera priključen na električnu mrežu, također se vrši napajanje putem utičnog adaptera kada je stavljena aku-baterija.