# Drift med strømadapter

- Vær oppmerksom på nettspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på strømadapterens typeskilt.

- For drift via strømnettet må du bare bruke en USB Type‑C®-strømadapter med Power Delivery (USB‑PD). Den må oppfylle kravene i kapittelet "Tekniske data" med hensyn til utgangsspenning, minste utgangsstrøm og utgangseffekt. Se brukerhåndboken for strømadapteren. Hvis andre strømadaptere brukes, kan radioen bli skadet. Hvis ytelsen til strømadapteren er for lav, slås radioen av.

1. Åpne dekselet til rommet for tilkobling (17).
2. Koble strømadapteren til radioens USB Type‑C®-kontakt (16) ved bruk av en egnet kabel.
3. Koble strømadapteren til strømnettet.

For å beskytte mot skitt må du sette på dekselet til rommet for tilkoblinger (17) igjen når du tar ut kabelen til strømadapteren.

Når radioen er koblet til strømnettet via strømadapteren, skjer strømforsyningen via strømadapteren også når et batteri er satt inn.