# Afspilning af eksterne lydkilder via Multi-Speaker Sound

Med Multi-Speaker Sound kan du via Bluetooth® oprette en forbindelse via Stream til mange forskellige enheder, hvis blot de understøtter den samme standard (f.eks. GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. Brug knappen SOURCE til at vælge Multi-Speaker Sound som lydkilde.

1. Visningen vises på displayet.
2. GPB18V‑3SC: På øverste linje i multifunktionsvisningen (a) vises <Multi‑Speaker Sound>.

Hvis en Multi-Speaker Stream er tilgængelig, oprettes der automatisk en forbindelse til denne Stream. Mens forbindelsen oprettes, blinker visningen . Når forbindelsen er oprettet, lyser visningen konstant.

Start og styr afspilningen via lydkilden.

Lydstyrken mellem lydkilden og radioen er synkroniseret (lydkilden bestemmer lydstyrken), ind til lydstyrken ændres på radioen. For at gendanne synkroniseringen af lydstyrken skal forbindelsen genstartes via Multi-Speaker Sound.

1. Hvis du vil genoprette forbindelsen, skal du vælge lydkilden Multi-Speaker Sound igen med knappen SOURCE.

Hvis du under en afspilning via Stream kommer til at trykke på en af programlagringsknapperne (5), skifter radioen til den station, der er gemt det pågældende sted.