# Воспроизведение звука от внешних источников аудиосигнала через Multi-Speaker Sound

Multi-Speaker Sound позволяет объединять в потоковой трансляции по Bluetooth® произвольное количество устройств, поддерживающих тот же стандарт (например, GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. Ручкой SOURCE выберите Multi-Speaker Sound в качестве источника аудиосигнала.

1. На дисплее появится индикация .
2. GPB18V‑3SC: в верхней строке многофункционального индикатора (a) появится <Multi‑Speaker Sound>.

Если доступна трансляция в формате Multi-Speaker Stream, будет автоматически установлено подключение к этой трансляции. Во время подключения мигает индикатор . Когда подключение выполнено, индикатор горит непрерывно.

Запустите и управляйте воспроизведением на источнике аудиосигнала.

Громкость между источником аудиосигнала и радиоприемником синхронизируется (громкость определяется по источнику аудиосигнала), пока не будет изменена громкость на аудиосистеме. Чтобы восстановить синхронизацию громкости, перезапустите подключение через Multi-Speaker Sound.

1. Для перезапуска подключения снова выберите источник аудиосигнала Multi-Speaker Sound ручкой SOURCE.

Если во время воспроизведения трансляции нажать кнопку предварительно настроенных радиостанций (5), радиоприемник переключится на последнюю сохраненную в режиме радио радиостанцию.