# Reproducción de fuentes de audio externas mediante Multi-Speaker Sound

Multi-Speaker Sound permite una conexión en Stream a través de Bluetooth® con cualquier número de aparatos que apoyen el mismo estándar (p. ej., GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. Utilice el botón SOURCE para seleccionar Multi-Speaker Sound como fuente de audio.

1. En la pantalla aparece el indicador .
2. GPB18V‑3SC: En la línea superior del indicador multifuncional (a) aparece <Multi‑Speaker Sound>.

Si está disponible un Multi-Speaker Stream, se establece automáticamente una conexión con este Stream. Durante el establecimiento de conexión, el indicador parpadea. Si la conexión se ha establecido correctamente, el indicador se enciende de modo continuo.

Inicie y controle la reproducción en la fuente de audio.

El volumen de la fuente de audio y la radio está sincronizado (la fuente de audio determina el volumen) hasta que se cambia el volumen de la radio. Para restablecer la sincronización de volumen, reinicie la conexión por Multi-Speaker Sound.

1. Para reiniciar la conexión, utilice el botón SOURCE para volver a seleccionar Multi-Speaker Sound como fuente de audio.

Si se pulsa una de las teclas de memoria de emisoras (5) durante la reproducción de un Stream, la radio conmuta a la emisora memorizada en el último modo de radio utilizado.