# 충전용 배터리를 사용한 작동

Bosch 라디오는 배터리 없이 판매됩니다. 라디오의 공급 사양에 배터리가 포함되어 있는지 여부는 포장에서 확인할 수 있습니다.

- 기술자료에 기재되어 있는 충전기만 사용하십시오. 라디오에 사용된 리튬이온 배터리에는 이 충전기만 사용할 수 있습니다.

리튬 이온 배터리는 국제 운송 규정에 따라 일부만 충전되어 배송됩니다. 배터리의 성능을 완전하게 보장하기 위해서는 처음 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.

## 배터리 교체하기

1. 배터리 케이스 커버의 잠금 레버 (13) 를 열고 배터리 케이스 커버 (12) 를 젖히십시오.
2. 배터리 탈착 버튼 (18) 을 누르고 배터리 케이스에서 배터리 (19) 를 꺼내십시오. 무리하게 힘을 가하지 마십시오.
3. 충전한 배터리는 배터리가 맞물려 고정될 때까지 배터리 홀더 (15) 쪽으로 미십시오.
4. 배터리 케이스 커버 (12) 를 닫고 잠그십시오.

대형 배터리를 끼울 때는 배터리 케이스 커버 (12) 를 제거할 수 있습니다.

1. 이를 위해 배터리 케이스 커버 (12) 를 여십시오.
2. 고정장치의 스프링 요소 (14) 를 눌러 배터리 커버를 제거하십시오.

대형 배터리를 제거한 후에는 즉시 배터리 케이스 커버를 끼우십시오.