# Multi-Speaker Sound를 통한 외부 음원 재생

Multi-Speaker Sound는 블루투스®를 통해 동일한 표준을 지원하는 임의의 여러 기기에 스트리밍 연결이 가능합니다(예: GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. SOURCE 버튼을 눌러 음원으로 Multi-Speaker Sound를 선택하십시오.

1. 디스플레이에 표시기가 나타납니다.
2. GPB18V‑3SC: 다기능 표시기 (a) 상단에 <Multi‑Speaker Sound> 가 나타납니다.

Multi-Speaker Stream을 사용할 수 있을 경우 이 스트림에 대한 연결이 자동으로 설정됩니다. 연결 중에 표시기가 깜박입니다. 성공적으로 연결되면 표시기가 계속 켜집니다.

음원 재생을 시작하고 조절하십시오.

라디오의 볼륨이 변경될 때까지 음원과 라디오 간의 볼륨이 동기화됩니다(음원이 볼륨을 결정함). 볼륨 동기화를 복원하려면 Multi-Speaker Sound를 통해 연결을 다시 시작하십시오.

1. 다시 연결하려면 SOURCE 버튼을 눌러 Multi-Speaker Sound 음원을 선택하십시오.

스트림 재생 중에 프로그램 저장 버튼 (5) 을 누르면 마지막으로 이용했던 라디오 작동 모드에 저장된 채널로 이동합니다.