# پخش منابع صوتی خارجی از طریق Multi-Speaker Sound

Multi-Speaker Sound از طریق Bluetooth®‎ اتصال Stream به هر تعداد دستگاهی که از استاندارد یکسانی پشتیبانی می کنند را امکان پذیر می کند.(مانند GPB 18V‑1 C‏، GPB 18V‑6 C).

1. از طریق دکمه SOURCE‏، Multi-Speaker Sound را به عنوان منبع صوتی انتخاب کنید.

1. نشانگر در صفحه نمایشگر ظاهر می شود.
2. GPB18V‑3SC: در سطر بالای نشانگر چند منظوره (a) نشانگر <Multi‑Speaker Sound> ظاهر می شود.

اگر Multi-Speaker Stream در دسترس باشد، اتصال به این Stream به طور خودکار برقرار می شود. نشانگر در حین برقراری اتصال، چشمک می زند. اگر اتصال با موفقیت برقرار شود، نشانگر به طور ثابت روشن می شود.

پخش منبع صوتی را شروع و هدایت کنید.

بلندی صدا بین منبع صوتی و رادیو، تا زمانی هماهنگ می شود، که بلندی صدا در رادیو تغییر کند (منبع صوتی، میزان صدا را تعیین می کند). برای برقراری مجدد هماهنگی بلندی صدا، اتصال از طریق Multi‑Speaker Sound را از نو شروع کنید.

1. برای شروع اتصال مجدد، منبع صوتی Multi‑Speaker Sound را دوباره از طریق دکمه SOURCE انتخاب کنید.

اگر در حین پخش یک Stream، یکی از دکمه های ذخیره سازی برنامه (5) فشار داده شود، رادیو به ایستگاهی که در آخرین نوع عملکرد مورد استفاده قرار گرفته و ذخیره شده، تغییر می کند.