# Reprodukcija vanjskih audio izvora putem Multi-Speaker Sound

Multi-Speaker Sound omogućuje vezu putem funkcije Bluetooth® putem streama s bilo kojim brojem uređaja koji podržavaju isti standard (npr. GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. Odaberite gumbom SOURCE Multi-Speaker Sound kao audio izvor.

1. Na zaslonu se pojavljuje pokazivač .
2. GPB18V‑3SC: U gornjem retku višenamjenskog pokazivača (a) pojavljuje se <Multi‑Speaker Sound>.

Ako je dostupan Multi-Speaker Stream, automatski se uspostavlja veza s ovim streamom. Tijekom uspostavljanja veze treperi pokazivač . Ako je veza uspješno uspostavljena, pokazivač svijetli stalno.

Pokrenite reprodukciju i upravljajte njome na audio izvoru.

Jakost zvuka između audio izvora i radija je sinkronizirana (audio izvor određuje jakost zvuka) sve dok ne promijenite jakost zvuka na radiju. Za vraćanje sinkronizacije jakosti zvuka ponovno pokrenite povezivanje putem funkcije Multi-Speaker Sound.

1. Za ponovno pokretanje veze odaberite audio izvor Multi-Speaker Sound gumbom SOURCE.

Ako tijekom reprodukcije streama pritisnete jednu od tipki memorije programa (5), onda se radio prebacuje na postaju koja je memorirana u posljednje korištenom načinu rada radija.