# Betrieb mit Akku

Bosch verkauft Radios auch ohne Akku. Ob im Lieferumfang Ihres Radios ein Akku enthalten ist, können Sie der Verpackung entnehmen.

- Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufgeführten Ladegeräte. Nur diese Ladegeräte sind auf den bei Ihrem Radio verwendbaren Li-Ionen-Akku abgestimmt.

Lithium-Ionen-Akkus werden aufgrund internationaler Transportvorschriften teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkus zu gewährleisten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku vollständig auf.

## Akku wechseln

1. Öffnen Sie den Verriegelungshebel (13) der Akkufachabdeckung und klappen Sie die Akkufachabdeckung (12) auf.
2. Drücken Sie die Akku-Entriegelungstaste (18) und ziehen den Akku (19) aus dem Akkufach. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.
3. Schieben Sie den geladenen Akku in die Akkuaufnahme (15), bis dieser eingerastet ist.
4. Schließen Sie die Akkufachabdeckung (12) und verriegeln Sie sie.

Für den Einsatz besonders großer Akkus kann die Akkufachabdeckung (12) entfernt werden.

1. Öffnen Sie dazu die Akkufachabdeckung (12).
2. Drücken Sie die Federelemente (14) der Befestigung gegeneinander und nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

Montieren Sie die Akkufachabdeckung wieder, sobald Sie den großen Akku entnommen haben.