# Werking met accu

Bosch verkoopt radio's ook zonder accu. Of bij de levering van uw radio een accu inbegrepen is, kunt u zien op de verpakking.

- Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde oplaadapparaten. Alleen deze oplaadapparaten zijn afgestemd op de Li-Ion-accu die bij uw radio moet worden gebruikt.

Lithium-Ion-accu's worden vanwege internationale transportvoorschriften gedeeltelijk geladen geleverd. Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u vóór het eerste gebruik de accu volledig op.

## Accu vervangen

1. Open de vergrendelingshendel (13) van het accuvakdeksel en klap het accuvakdeksel (12) open.
2. Druk op de accu-ontgrendelingsknop (18) en trek de accu (19) uit het accuvak. Gebruik daarbij geen geweld.
3. Schuif de geladen accu in de accuhouder (15) tot deze is vastgeklikt.
4. Sluit het accuvakdeksel (12) en vergrendel dit.

Voor het gebruik van zeer grote accu's kan het accuvakdeksel (12) worden verwijderd.

1. Open hiervoor het accuvakdeksel (12).
2. Duw de veerelementen (14) van de bevestiging tegen elkaar en verwijder de accuafdekking.

Monteer het accuvakdeksel weer zodra u de grote accu heeft verwijderd.