# Сыртқы аудио көздерін Bluetooth® арқылы ойнату

1. Аудио көзін (мысалы, смартфон) Bluetooth® арқылы ойнату үшін түймесін қысқаша басыңыз.

1. Дисплейде индикаторы пайда болады.

Болмаса, Bluetooth® аудио көзін SOURCE тұтқасының көмегімен таңдауға болады.

Bluetooth® арқылы аудио көзі қосылғаннан кейін, индикаторы үздіксіз жанып тұрады.

GPB18V‑3SC: көп функциялы индикатордың (a) жоғарғы жолағында Bluetooth® арқылы қосылған құрылғының атауы, ал төменгі жолағында қосылған құрылғы тарататын контент көрсетіледі.

## Байланысты қайта орнату:

Сақталған аудио көздері қолжетімсіз болғанда немесе аудио көзінен Bluetooth® арқылы байланыс аяқталып, жаңа аудио көзін іздеу керек болғанда, байланысты іздеу процесін бастаңыз.

1. түймесін 0,5 секундтан ұзақ басыңыз (PAIRING).
2. Байланысты іздеу кезінде индикаторы жыпылықтайды.
   GPB18V‑3SC: көп функциялы индикаторда (a) <Pairing> индикациясы көрсетіледі.
3. Сыртқы аудио көзі арқылы жаңа байланысты іске қосыңыз.

Іске қосу әрекетін смартфондарда көбінесе Bluetooth® мәзіріндегі реттеулердің ішінде орындауға болады. Радио қабылдағыш GPB18V‑3Cxxxx немесе GPB18V‑3SCxxxx атауымен қолжетімді көз ретінде көрсетіледі.
Бұл ретте аудио көзінің/смартфонның пайдалану бойынша нұсқаулығын қараңыз.

## Қайта байланыс орнату:

Егер радио қабылдағыш сыртқы аудио көзімен (мысалы, смартфон) Bluetooth® арқылы әлдеқашан байланыстырылған болса және бұл аудио көзі қолжетімді болса, онда осы аудио көзімен байланыс автоматты түрде орнатылады. Байланыс орнату кезінде индикаторы жыпылықтайды.
GPB18V‑3SC: көп функциялы индикаторда (a) <Connecting> индикациясы көрсетіледі.

Сақталған аудио көзі қолжетімсіз болса, 2 минуттан кейін байланысты іздеу процесі автоматты түрде басталады.

Bluetooth® арқылы байланыс орнату мүмкін болмаса, радио қабылдағыш 19 минуттан кейін автоматты түрде өшіп қалады.

1. Аудио көзінен Bluetooth® арқылы ойнатуды бастаңыз.

Егер Bluetooth® арқылы жұмыс режимінде бағдарламаны сақтау түймелерінің (5) бірі басылса, радио қабылдағыш соңғы рет пайдаланылған радио жұмыс режимінде сақталған станцияға ауысады.