# Redarea surselor audio externe prin intermediul Multi-Speaker Sound

Multi-Speaker Sound permite stabilirea unei conexiuni prin Bluetooth® pentru fiecare Stream la toate dispozitivele care acceptă acelaşi standard (de exemplu, GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. Roteşte butonul SOURCE pentru a selecta Multi-Speaker Sound ca sursă audio.

1. Pe afişaj apare indicatorul .
2. GPB18V‑3SC: Pe rândul de sus al afişajului multifuncţional (a) apare <Multi‑Speaker Sound>.

Dacă este disponibil un Multi-Speaker Stream, se stabileşte automat o conexiune la acest Stream. În timpul procesului de asociere, indicatorul se aprinde intermitent. Dacă conexiunea este efectuată cu succes, indicatorul se aprinde fix.

Porneşte şi controlează redarea sursei audio.

Volumul sonor dintre sursa audio şi aparatul de radio este sincronizată (sursa audio determină volumul sonor) până când volumul sonor de la aparatul de radio este modificat. Pentru restabilirea sincronizării volumului sonor, reporneşte conexiunea prin Multi-Speaker Sound.

1. Pentru a reporni conexiunea, selectează din nou sursa audio Multi-Speaker Sound rotind butonul SOURCE.

Dacă în timpul redării unui Stream este apăsată una din tastele de memorare a programelor (5), aparatul de radio comută la postul care a fost memorat la ultimul mod de funcţionare utilizat al aparatului de radio.