# Ārējo audio avotu atskaņošana, izmantojot funkciju “Multi-Speaker Sound”

Funkcija “Multi-Speaker Sound” ļauj izveidot Bluetooth® straumēšanas savienojumu ar neskaitāmām ierīcēm, kas atbalsta vienu standartu (piemēram, GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. Izmantojot pogu “SOURCE” (Avots), atlasiet “Multi-Speaker Sound” par audio avotu.

1. Displejā parādās rādījums .
2. GPB18V-3SC: daudzfunkciju indikatora (a) augšējā joslā parādās <Multi‑Speaker Sound>.

Ja ir pieejama kāda “Multi-Speaker Stream” straume, automātiski tiek izveidots savienojums ar to. Savienojuma izveides laikā indikators mirgo. Ja savienojumu izdodas izveidot, indikators nepārtraukti deg.

Palaidiet un kontrolējiet atskaņošanu audio avotā.

Audio avota un radio skaļuma līmenis ir sinhronizēts tik ilgi (audio avots nosaka skaļumu), līdz radio tiek mainīts skaļums. Lai atjaunotu skaļuma sinhronizāciju, vēlreiz izveidojiet savienojumus ar funkciju “Multi-Speaker Sound”.

1. Jaunai savienojuma izveidei vēlreiz atlasiet audio avotu “Multi-Speaker Sound”, izmantojot pogu “SOURCE” (Avots).

Ja straumēšanas atskaņošanas laikā tiek nospiests kāda no radiostaciju saglabāšanas pogām (5), radio pārslēdzas uz to raidstaciju, kas saglabāta pēdējā izmantotajā radio darba režīmā.