# Програвання зовнішніх аудіоджерел через Multi-Speaker Sound

Multi-Speaker Sound забезпечує потокове підключення через Bluetooth® до будь-якої кількості пристроїв, що підтримують той самий стандарт (наприклад, GPB 18V‑1 C, GPB 18V‑6 C).

1. Виберіть кнопкою «SOURCE» багатоканальний звук Multi-Speaker Sound у якості аудіоджерела.

1. На дисплеї з’явиться індикація .
2. GPB18V‑3SC: у верхньому рядку багатофункціонального індикатора (a) з’являється <Multi‑Speaker Sound>.

Якщо Multi-Speaker Stream доступний, підключення до цього потоку встановлюється автоматично. Під час встановлення з'єднання блимає індикатор . Якщо з'єднання було встановлено успішно, індикатор безперервно світиться.

Запуск і керування відтворення на аудіоджерелі.

Гучність між джерелом звуку та радіо синхронізується (джерело звуку визначає гучність), доки не буде змінено гучність на радіо. Щоб відновити синхронізацію гучності, перезапустіть з'єднання через Multi-Speaker Sound.

1. Для перезапуску з’єднання ще раз виберіть аудіоджерело Multi-Speaker Sound кнопкою «SOURCE».

Якщо під час відтворення потоку буде натиснута одна з кнопок пам’яті радіостанцій (5), радіоприймач перемикається на останню збережену в режимі радіоприймача радіостанцію.