# Akkukäyttö

Bosch myy radioita myös ilman akkua. Pakkauksesta näet, sisältyykö akku radiosi toimitukseen.

- Käytä vain teknisissä tiedoissa ilmoitettuja latauslaitteita. Vain nämä latauslaitteet soveltuvat radiossa käytettävälle litiumioniakulle.

Li-ion-akut toimitetaan osittain ladattuna kansainvälisten kuljetusmääräysten mukaisesti. Varmistaaksesi akun täyden suorituskyvyn lataa se täyteen ennen ensikäyttöä.

## Akun vaihtaminen

1. Avaa akkulokeron kannen lukitusvipu (13) ja käännä akkulokeron kansi (12) auki.
2. Paina akun lukituksen avauspainiketta (18) ja vedä akku (19) ulos akkulokerosta. Älä irrota akkua väkisin.
3. Työnnä ladattu akku akun kiinnityskohtaan (15) niin, että se lukittuu paikalleen.
4. Sulje akkulokeron kansi (12) ja lukitse se.

Akkulokeron kannen (12) voi ottaa pois, jos käytät erittäin suuria akkuja.

1. Avaa sitä varten akkulokeron kansi (12).
2. Paina kiinnityskohdan jousiosia (14) yhteen ja ota akun suojus pois.

Asenna akkulokeron kansi takaisin paikalleen heti, kun olet ottanut suuren akun pois.