# Provoz se síťovým zdrojem

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku síťového zdroje.

- Pro napájení ze sítě používejte pouze síťový zdroj USB Type‑C® s funkcí Power Delivery (USB‑PD). Výstupní napětí, minimální výstupní proud a výstupní výkon musí odpovídat požadavkům uvedeným v kapitole „Technické údaje“. Dodržujte návod k obsluze síťového zdroje. Při použití jiných síťových zdrojů může dojít k poškození rádia. Při příliš nízkém výkonu síťového zdroje se rádio vypne.

1. Otevřete krytku připojovací přihrádky (17).
2. Připojte síťový zdroj pomocí vhodného kabelu ke zdířce USB Type‑C® (16) rádia.
3. Síťový zdroj připojte k elektrické síti.

Z důvodu ochrany před znečištěním po odpojení kabelu síťového zdroje opět zavřete krytku připojovací přihrádky (17).

Jakmile je rádio připojené k elektrické síti pomocí síťového zdroje, je napájené jeho prostřednictvím, i když je vložený akumulátor.