# Käyttö verkkolaitteella

- Huomioi sähköverkon jännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata verkkolaitteen laitekilvessä olevia tietoja.

- Käytä verkkovirtalähteellä vain USB Type‑C® -verkkolaitetta Power Deliveryn (USB‑PD) kanssa. Sen on täytettävä luvun ”Tekniset tiedot” vaatimukset ulostulojännitteen, vähimmäisulostulovirran ja ulostulotehon osalta. Huomioi verkkolaitteen käyttöohjeet. Muunlaisten verkkolaitteiden käyttö voi vaurioittaa radiota. Jos verkkolaitteen teho on liian alhainen, radio kytkeytyy pois päältä.

1. Avaa liitäntälokeron (17) kansi.
2. Liitä verkkolaite sopivalla johdolla radion USB Type‑C® -porttiin (16).
3. Liitä verkkolaite sähköverkkoon.

Sulje liitäntälokeron (17) kansi verkkolaitteen johdon irrotuksen jälkeen, jotta lokeroon ei pääse likaa.

Heti kun radio on kytketty verkkolaitteen kautta sähköverkkoon, laite ottaa virran verkkolaitteen kautta, vaikka akku olisikin paikallaan.