# Налаштування швидкості/постійне налаштування швидкості

## Встановлення кількості обертів

За допомогою двох кнопок (3) ви можете встановити потрібну швидкість навіть під час роботи, див. таблицю нижче. Необхідна кількість обертів залежить від матеріалу та умов роботи і може бути визначена методом випробувань.

## Постійне налаштування швидкості

За допомогою двох кнопок (3) можна встановити стандартну швидкість. Щоб отримати доступ до меню налаштувань, натисніть і утримуйте кнопку ⊖ щонайменше 5 секунд. Продовжуйте утримувати кнопку ⊖ та одночасно натискайте кнопку ⊕ протягом щонайменше 5 секунд. Попередньо збережене налаштування позначається кількома миготливими білими світлодіодами. Тепер ви можете встановити швидкість за замовчуванням, як показано в наступній таблиці. Щоб зберегти налаштування, одночасно натисніть кнопки ⊕ та ⊖ протягом щонайменше 5 секунд, доки світлодіоди не перестануть блимати.

Світлодіоди | [об/хв]
--- | ---
Свічення 1-го білого | 3000
Свічення 2-х білих | 4250
Свічення 3-х білих | 5500
Свічення 4-х білих | 6750
Свічення 5-ти білих | 8000

Щоб вимкнути вибрану швидкість за замовчуванням, виберіть середній світлодіод у меню налаштувань і збережіть налаштування, як описано.