# Ρύθμιση του αριθμού στροφών/Συνεχή ρύθμιση του αριθμού στροφών

## Ρύθμιση του αριθμού στροφών

Με τα δύο πλήκτρα (3) μπορείτε να ρυθμίσετε τον απαιτούμενο αριθμό στροφών επίσης και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, βλέπε τον ακόλουθο πίνακα. Ο απαραίτητος αριθμός στροφών εξαρτάται από το υλικό και τις συνθήκες εργασίας και μπορεί να εξακριβωθεί με δοκιμή στην πράξη.

## Συνεχή ρύθμιση του αριθμού στροφών

Με τα δύο πλήκτρα (3) μπορείτε να ρυθμίσετε μια στάνταρ ταχύτητα. Για να καλέσετε το μενού ρύθμισης, κρατήστε το πλήκτρο ⊖ το λιγότερο για 5 δευτερόλεπτα πατημένο. Εξακολουθήστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ⊖ και πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο ⊕ επίσης το λιγότερο για 5 δευτερόλεπτα. Η προηγουμένως αποθηκευμένη ρύθμιση εμφανίζεται μέσω του αριθμού των LED που αναβοσβήνουν άσπρη. Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε μια στάνταρ ταχύτητα, όπως εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο ⊕ και το πλήκτρο ⊖ ταυτόχρονα το λιγότερο για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να σταματήσει το αναβόσβημα των LED.

LED | [min–1]
--- | ---
Φως 1 x άσπρο | 3.000
Φως 2 x άσπρο | 4.250
Φως 3 x άσπρο | 5.500
Φως 4 x άσπρο | 6.750
Φως 5 x άσπρο | 8.000

Για να απενεργοποιήσετε μια επιλεγμένη στάνταρ ταχύτητα, επιλέξτε το μεσαίο LED στο μενού ρύθμισης και αποθηκεύστε τη ρύθμιση όπως περιγράφεται.