# Nastavení časovače

Pomocí dvou tlačítek (3) můžete nastavit standardní dobu broušení, po které se elektronářadí automaticky vypne. Pro zobrazení nabídky nastavení podržte minimálně 5 sekund stisknuté tlačítko ⊕. Držte dál stisknuté tlačítko ⊕ a současně podržte minimálně 5 sekund stisknuté tlačítko ⊖. Předtím uložené nastavení je signalizováno počtem purpurově blikajících LED. Nyní můžete nastavit standardní dobu broušení podle následující tabulky. Pro uložení nastavení podržte minimálně 5 sekund současně stisknuté tlačítko ⊕ a tlačítko ⊖, dokud LED nepřestanou blikat.

LED | Sekundy
--- | ---
Bliká 1 purpurová | 2
Blikají 2 purpurové | 3
Blikají 3 purpurové | 4
Blikají 4 purpurové | 5
Bliká 5 purpurových | 6

Pro deaktivaci zvolené standardní doby broušení zvolte prostřední LED v nabídce nastavení a popsaným způsobem uložte nastavení.