# Cilësimi i kohëmatësit

Me dy butonat (3) mund të caktoni një kohë standarde bluarje, pas së cilës pajisja elektrike fiket automatikisht. Për të hyrë në menynë e cilësimeve, shtypni dhe mbani shtypur butonin ⊕për të paktën 5 sekonda. Vazhdoni të mbani shtypur butonin ⊕dhe njëkohësisht shtypni butonin ⊖për të paktën 5 sekonda. Cilësimi i ruajtur më parë tregohet nga numri i LED-ve të purpurta që pulsojnë. Tani mund të caktoni një kohë bluarjeje standarde siç tregohet në tabelën më poshtë. Për të ruajtur cilësimet, shtypni butonin ⊕dhe butonin ⊖njëkohësisht për të paktën 5 sekonda derisa dritat LED të ndalojnë së pulsuari.

LED-e | Sekonda
--- | ---
Dritë pulsuese 1 x e purpurt | 2
Dritë pulsuese 2 x e purpurt | 3
Dritë pulsuese 3 x e purpurt | 4
Dritë pulsuese 4 x e purpurt | 5
Dritë pulsuese 5 x e purpurt | 6

Për të çaktivizuar një kohën standarde të bluarjes që keni zgjedhur, zgjidhni LED-in e mesëm në menynë e cilësimeve dhe ruani cilësimin siç përshkruhet.