# Namještanje timera

Dvjema tipkama (3) možete namjestiti standardno vrijeme brušenja nakon što se električni alat isključi automatski. Kako biste pozvali izbornik Postavke, pritisnite i držite pritisnutu tipku ⊕ najmanje 5 sekundi. Nastavite držati pritisnutu tipku ⊕ i istovremeno pritisnite tipku ⊖ najmanje 5 sekundi. Prethodno spremljena postavka prikazuje se brojem treperećih LED u magenta boji. Možete namjestiti standardno vrijeme brušenja kako je prikazano u sljedećoj tablici. Za spremanje postavke istovremeno pritisnite tipku ⊕ i tipku ⊖ najmanje 5 sekundi dok LEd ne prestanu treperiti.

LED | Sekunde
--- | ---
Treperi 1 x magenta | 2
Treperi 2 x magenta | 3
Treperi 3 x magenta | 4
Treperi 4 x magenta | 5
Treperi 5 x magenta | 6

Za deaktiviranje odabranog standardnog vremena brušenja odaberite srednju LED u izborniku Postavke i spremite postavku kako je opisano.