# Laikmačio nustatymas

Dviem mygtukais (3) galite nustatyti standartinį šlifavimo laiką, kuriam praėjus elektrinis įrankis automatiškai išsijungia. Norėdami iškviesti nustatymų meniu, ne mažiau kaip 5 sekundes laikykite paspaustą ⊕ mygtuką. Toliau laikykite paspaustą ⊕ mygtuką ir tuo pačiu metu ne mažiau kaip 5 sekundes spauskite ⊖ mygtuką. Prieš tai išsaugotas nustatymas rodomas purpurine spalva mirksinčių šviesadiodžių indikatorių skaičiumi. Dabar galite nustatyti standartinį šlifavimo laiką, kaip pavaizduota toliau pateiktoje lentelėje. Norėdami išsaugoti nustatymą, ne mažiau kaip 5 sekundes kartu spauskite ⊕ mygtuką ir ⊖ mygtuką, kol nustos mirksėti šviesadiodžiai indikatoriai.

Šviesos diodai | Sekundės
--- | ---
Mirksi 1 x purpurine spalva | 2
Mirksi 2 x purpurine spalva | 3
Mirksi 3 x purpurine spalva | 4
Mirksi 4 x purpurine spalva | 5
Mirksi 5 x purpurine spalva | 6

Norėdami deaktyvinti pasirinktą standartinį šlifavimo laiką, nustatymų meniu pasirinkite vidurinį šviesadiodį indikatorių ir išsaugokite nustatymą, kaip aprašyta.