# Настройка таймера

С помощью двух кнопок (3) можно установить стандартное время шлифования, по истечении которого электроинструмент автоматически выключается. Для вызова меню настроек нажмите и удерживайте кнопку ⊕ нажатой не менее 5 секунд. Продолжая удерживать кнопку ⊕, нажмите и удерживайте кнопку ⊖ не менее 5 секунд. Предыдущая настройка отображается количеством мигающих светодиодов пурпурного цвета. Теперь можно установить стандартное время шлифования, как показано в следующей таблице. Чтобы сохранить настройку, одновременно нажмите кнопки ⊕ и ⊖ и удерживайте их не менее 5 секунд, пока светодиоды не перестанут мигать.

Светодиоды | Секунды
--- | ---
Мигает 1 пурпурный светодиод | 2
Мигают 2 пурпурных светодиода | 3
Мигают 3 пурпурных светодиода | 4
Мигают 4 пурпурных светодиода | 5
Мигают 5 пурпурных светодиодов | 6

Чтобы отключить выбранное стандартное время шлифования, выберите средний светодиод в меню настроек и сохраните настройку, как описано выше.