# Đèn báo trạng thái nạp pin

5 đèn LED của hiển thị LED hiển thị mức sạc của pin. Hiển thị LED chỉ sáng 5 s sau khi bật.

LED | Điện dung
--- | ---
Đèn sáng liên tục 5 x màu xanh lá | 80–100 %
Đèn sáng liên tục 4 x màu xanh lá | 60–80 %
Đèn sáng liên tục 3 x màu xanh lá | 40–60 %
Đèn sáng liên tục 2 x màu xanh lá | 20–40 %
Đèn sáng liên tục 1 × màu vàng | 1–20 %
Đèn sáng liên tục 1 × màu đỏ | 0–1 %

## Bảo Vệ Chống Quá Tải Dựa Trên Nhiệt Độ

Trong quá trình sử dụng sắp tới, không được để dụng cụ điện bị quá tải. Khi trọng tải quá nặng hoặc vượt qua phạm vi nhiệt độ pin cho phép, chỉ số vòng quay sẽ giảm hoặc dụng cụ điện bị tắt. Trong lúc chỉ số vòng quay giảm, dụng cụ điện chỉ chạy với số vòng quay tối đa sau khi đạt nhiệt độ pin cho phép hoặc khi trọng tải được giảm bớt. Với việc tự ngắt, hãy tắt dụng cụ điện, để pin nguội và bật lại dụng cụ điện lần nữa.