# Настройка числа оборотов/постоянная настройка числа оборотов

## Настройка числа оборотов

С помощью двух кнопок (3) можно установить нужное число оборотов даже на работающем инструменте, см. таблицу ниже. Необходимое число оборотов зависит от материала и условий работы и может быть определено практическим способом.

## Постоянная настройка числа оборотов

С помощью двух кнопок (3) можно установить стандартную скорость вращения. Для вызова меню настроек нажмите и удерживайте кнопку ⊖ нажатой не менее 5 секунд. Продолжая удерживать кнопку ⊖, нажмите кнопку ⊕ и также удерживайте ее нажатой не менее 5 секунд. Предыдущая сохраненная настройка показывается количеством мигающих светодиодов белого цвета. Теперь можно установить стандартную скорость вращения, как показано в следующей таблице. Чтобы сохранить настройку, одновременно нажмите кнопки ⊕ и ⊖ и удерживайте их не менее 5 секунд, пока светодиоды не перестанут мигать.

Светодиоды | [об/мин]
--- | ---
Горит 1 белый светодиод | 3000
Горят 2 белых светодиода | 4250
Горят 3 белых светодиода | 5500
Горят 4 белых светодиода | 6750
Горят 5 белых светодиодов | 8000

Чтобы отключить выбранную стандартную скорость, выберите средний светодиод в меню настроек и сохраните настройку, как описано выше.