# Điều chỉnh tốc độ quay/Điều chỉnh tốc độ quay liên tục

## Điều chỉnh tốc độ quay

Với hai nút (3), bạn cũng có thể điều chỉnh tốc độ quay cần thiết cả khi đang vận hành, xem bảng sau đây. Tốc độ cần có tùy thuộc vào vật liệu và điều kiện hoạt động, và có thể xác định được bằng thử nghiệm thực tế.

## Cài đặt tốc độ quay liên tục

Với hai nút (3), bạn có thể điều chỉnh tốc độ tiêu chuẩn. Để mở menu cài đặt, hãy nhấn giữ nút ⊖ ít nhất 5 giây. Tiếp tục nhấn giữ nút ⊖ và đồng thời nhấn nút ⊕ trong ít nhất 5 giây. Cài đặt đã lưu trước đó được hiển thị bằng số lượng đèn LED nhấp nháy màu trắng. Bây giờ bạn có thể cài đặt tốc độ tiêu chuẩn như trong bảng sau đây. Để lưu cài đặt, hãy nhấn nút ⊕ và đồng thời nhấn nút ⊖ ít nhất 5 giây, đến khi LED dừng nhấp nháy.

Đèn LED | [/phút]
--- | ---
Đèn 1 x màu trắng | 3000
Đèn 2 x màu trắng | 4250
Đèn 3 x màu trắng | 5500
Đèn 4 x màu trắng | 6750
Đèn 5 x màu trắng | 8000

Để tắt tốc độ tiêu chuẩn đã chọn, hãy chọn đèn LED ở giữa trong menu cài đặt và lưu cài đặt như mô tả.