# Mengganti kertas ampelas (lihat gambar A- B)

Untuk melepas kertas ampelas (9), angkat kertas ampelas ke samping dan lepaskan dari cakram ampelas (2).

Bersihkan kotoran dan debu dari cakram ampelas (2) sebelum memasang kertas ampelas baru, misalnya dengan kuas.

Permukaan cakram ampelas (2) terbuat dari kain velcro, sehingga kertas ampelas dapat dengan cepat dan mudah dipasang dengan perekat velcro.

Cakram ampelas dengan permukaan yang halus juga dapat digunakan untuk pengaplikasian kertas ampelas berperekat.

Tekan kertas ampelas (9) dengan kuat ke bagian bawah cakram ampelas (2).