# Nastavení otáček / trvalé nastavení otáček

## Nastavení otáček

Pomocí dvou tlačítek (3) můžete nastavit potřebné otáčky i během provozu, viz následující tabulku. Potřebné otáčky závisí na materiálu a pracovních podmínkách a lze je zjistit praktickou zkouškou.

## Trvalé nastavení otáček

Pomocí dvou tlačítek (3) můžete nastavit standardní rychlost. Pro zobrazení nabídky nastavení podržte minimálně 5 sekund stisknuté tlačítko ⊖. Držte dál stisknuté tlačítko ⊖ a současně podržte rovněž minimálně 5 sekund stisknuté tlačítko ⊕. Předtím uložené nastavení je signalizováno počtem bíle blikajících LED. Nyní můžete nastavit standardní rychlost podle následující tabulky. Pro uložení nastavení podržte minimálně 5 sekund současně stisknuté tlačítko ⊕ a tlačítko ⊖, dokud LED nepřestanou blikat.

LED | [ot/min]
--- | ---
Svítí 1 bílá | 3 000
Svítí 2 bílé | 4 250
Svítí 3 bílé | 5 500
Svítí 4 bílé | 6750
Svítí 5 bílých | 8 000

Pro deaktivaci zvolené standardní rychlosti zvolte prostřední LED v nabídce nastavení a popsaným způsobem uložte nastavení.