# Thay dĩa chà nhám (xem Hình A- B)

Để loại bỏ giấy nhám (9) hãy nâng nó ở bên hông và kéo ra khỏi dĩa chà (2).

Hãy loại bỏ bụi bẩn khỏi dĩa chà (2) bằng chổi trước khi lắp giấy nhám mới.

Bề mặt của dĩa chà (2) gồm sợi băng dán xe, để bạn có thể gắn giấy nhám với lớp băng dán xe một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bạn cũng có thể sử dụng dĩa chà có bề mặt nhẵn để sử dụng giấy nhám dính.

Hãy ấn giấy nhám (9) thật chặt lên mặt dưới của dĩa chà (2).