# Бутони за настройка на оборотите/постоянна настройка на оборотите

## Настройка на оборотите

С двата бутон (3) можете да настройвате нужните обороти и по време на работа, вж. долната таблица. Необходимата скорост на въртене зависи от обработвания материал и конкретните работни условия и се определя най-точно чрез изпробване на практика.

## Постоянна настройка на оборотите

С двата бутона (3) можете да настройвате стандартна скорост. За да извикате менюто за настройка, задръжте бутона ⊖ натиснат за минимум 5 секунди. Продължете да натискате бутона ⊖ и натиснете едновременно за минимум 5 секунди бутона ⊕. Преди това запаметената настройка се показва чрез броя на мигащите в бяло светодиоди. Можете сега да настроите стандартна скорост както е показано в следната таблица. За да запаметите настройката, натиснете бутона ⊕ и бутона ⊖ едновременно за минимум 5 секунди, докато мигането на светодиодите не спре.

Светодиоди | [min–1]
--- | ---
Светене 1 x бяло | 3000
Светене 2 x бяло | 4250
Светене 3 x бяло | 5500
Светене 4 x бяло | 6750
Светене 5 x бяло | 8000

За да деактивирате стандартна скорост, изберете средния светодиод в менюто с настройки и запаметете настройката както е описано.