# Podešavanje broja obrtaja/trajno podešavanje broja obrtaja

## Podešavanje broja obrtaja

Pomoću dva tastera (3) možete da izaberete potreban broj obrtaja i tokom rada, videti sledeću tabelu. Neophodan broj obrtaja zavisi od radnog materijala i uslova rada i može da se utvrdi u praktičnom eksperimentu.

## Trajno podešavanje broja obrtaja

Pomoću dva tastera (3) možete da podesite standardnu brzinu. Za otvaranje menija sa podešavanjima, držite taster ⊖ najmanje 5 sekundi. Držite taster ⊖ i dalje i istovremeno pritisnite taster ⊕ takođe najmanje 5 sekundi. Prethodno memorisano podešavanje pokazuje broj trepćućih LED lampica u beloj boji. Sada možete da podesite standardnu brzinu kao što je prikazano u sledećoj tabeli. Za memorisanje podešavanja, pritisnite istovremeno taster ⊕ i taster ⊖ najmanje 5 sekundi, dok se treperenje LED lampica ne prekine.

LED indikatori | [min–1]
--- | ---
Svetlo 1 × belo | 3000
Svetlo 2 × belo | 4250
Svetlo 3 × belo | 5500
Svetlo 4 × belo | 6750
Svetlo 5 × belo | 8000

Za deaktiviranje izabrane standardne brzine, izaberite srednju LED lampicu u meniju sa podešavanjima i sačuvajte podešavanje kao što je opisano.