# Настройка на таймера

С двата бутона (3) можете да настроите стандартно време за шлайфане, след което електроинструментът ще се изключи автоматично. За да извикате менюто за настройка, задръжте бутона ⊕ натиснат за минимум 5 секунди. Продължете да натискате бутона ⊕ и едновременно натиснете за минимум 5 секунди бутона ⊖. Преди това запаметената настройка се показва чрез броя на мигащите в магента светодиоди. Сега можете да настроите стандартно време за шлайфане както е показано на следната таблица. За да запаметите настройката, натиснете бутона ⊕ и бутона ⊖ едновременно за минимум 5 секунди докато мигането на светодиодите спре.

Светодиоди | Секунди
--- | ---
Mигаща светлина 1 x магента | 2
Mигаща светлина 2 x магента | 3
Mигаща светлина 3 x магента | 4
Mигаща светлина 4 x магента | 5
Mигаща светлина 5 x магента | 6

За да деактивирате избрано стандартно време на шлайфане, изберете средния светодиод в менюто с настройка и запаметете настройката както е описано.