# Menjava brusnega lista (glejte slike A– B)

Za odstranitev brusnega lista (9) ga morate s strani privzdigniti in ga sneti z brusnega krožnika (2).

Pred namestitvijo novega brusnega lista z brusnega krožnika (2) odstranite umazanijo in prah (npr. s čopičem).

Površina brusnega krožnika (2) je iz sprijemalne tkanine, ki omogoča preprosto in hitro pritrditev brusnih listov.

Mogoče je uporabiti tudi gladek brusni krožnik za uporabo s samolepilnim brusnim papirjem.

Brusni list (9) trdno pritrdite na spodnjo stran brusnega krožnika (2).