# Innstilling av timer

Du kan bruke de to knappene (3) til å stille inn en standard slipetid, og deretter slår elektroverktøyet seg automatisk av. For å få tilgang til innstillingsmenyen trykker du på ⊕-knappen og holder den inne i minst 5 sekunder. Fortsett å holde inne ⊕-knappen, og trykk samtidig på ⊖-knappen i minst 5 sekunder. Den tidligere lagrede innstillingen vises med antall blinkende lysdioder i magenta. Du kan nå stille inn en standard slipetid som vist i tabellen nedenfor. For å lagre innstillingen trykker du på ⊕-knappen og ⊖-knappen samtidig i minst 5 sekunder til LED-lampene slutter å blinke.

Lysdioder | Sekunder
--- | ---
Blinkende lys 1 x magenta | 2
Blinkende lys 2 x magenta | 3
Blinkende lys 3 x magenta | 4
Blinkende lys 4 x magenta | 5
Blinkende lys 5 x magenta | 6

For å deaktivere en valgt standard slipetid velger du den midterste LED-lampen i innstillingsmenyen og lagrer innstillingen som beskrevet.