# Byta slippapper (se bilder A-B)

För att ta av slipplattan (9), lyft den i sidan och dra av den från sliprondellen (2).

Avlägsna smuts och damm från sliprondellen innan du sätter på ett nytt slippapper (2), t.ex. med en pensel.

Sliprondellens yta (2) är tillverkad av kardborreväv så att du snabbt och enkelt kan fästa slippapper med kardborreband.

En sliprondell med slät yta kan också användas för att applicera självhäftande sandpapper.

Tryck fast slippappret (9) ordentligt på undersidan av sliprondellen (2).