# Indikator level pengisian daya baterai

5 LED pada indikator LED menunjukkan level pengisian daya baterai. Indikator LED menyala selama 5 detik setelah dihidupkan.

LED | Kapasitas
--- | ---
Lampu permanen hijau 5 × | 80–100%
Lampu permanen hijau 4 × | 60–80%
Lampu permanen hijau 3 × | 40–60%
Lampu permanen hijau 2 × | 20–40%
Lampu permanen kuning 1 × | 1–20 %
Lampu permanen merah 1 × | 0–1 %

## Perlindungan kelebihan beban yang tergantung suhu

Pada penggunaan yang normal, perkakas listrik tidak akan mengalami kelebihan beban. Pada saat mengalami beban berlebih atau suhu baterai melebihi batas yang diizinkan, kurangi putaran atau matikan perkakas listrik. Ketika kecepatan berkurang, perkakas listrik tidak akan beroperasi dengan kecepatan penuh hingga suhu baterai yang diizinkan telah tercapai atau ketika beban berkurang. Anda dapat mematikan perkakas listrik untuk mendinginkan baterai dan menyalakan kembali perkakas listrik dengan penonaktifan daya otomatis.