# Tlačidlá na nastavenie otáčok / trvalé nastavenie otáčok

## Nastavenie otáčok

Dvomi tlačidlami (3) môžete nastaviť potrebné otáčky aj počas prevádzky – pozrite si nasledujúcu tabuľku. Potrebné otáčky závisia od materiálu a pracovných podmienok a možno ich určiť praktickým testovaním.

## Trvalé nastavenie otáčok

Dvomi tlačidlami (3) môžete nastaviť štandardnú rýchlosť. Na otvorenie nastavovacieho menu podržte tlačidlo ⊖ stlačené najmenej 5 sekúnd. Držte stlačené tlačidlo ⊖ a súčasne stlačte tlačidlo ⊕ a podržte ich stlačené najmenej 5 sekúnd. Predtým uložené nastavenie je indikované počtom blikajúcich bielych LED diód. Teraz môžete nastaviť štandardnú rýchlosť, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Na uloženie nastavenia stlačte súčasne tlačidlá ⊕ a ⊖ a podržte ich stlačené najmenej 5 sekúnd, kým LED diódy prestanú blikať.

LED diódy | [ot/min]
--- | ---
svietenie 1× biela | 3 000
svietenie 2× biela | 4 250
svietenie 3× biela | 5 500
svietenie 4× biela | 6 750
svietenie 5× biela | 8 000

Ak chcete deaktivovať zvolenú štandardnú rýchlosť, vyberte strednú LED diódu v nastavovacom menu a uložte nastavenie podľa opisu.