# Namještanje broja okretaja/trajno namještanje broja okretaja

## Namještanje broja okretaja

Dvjema tipkama (3) možete i tijekom rada namjestiti potreban broj okretaja, vidjeti sljedeću tablicu. Potreban broj okretaja ovisi o materijalu i radnim uvjetima te se može odrediti praktičnim pokusom.

## Trajno namještanje broja okretaja

Dvjema tipkama (3) možete namjestiti standardnu brzinu. Kako biste pozvali izbornik Postavke, pritisnite i držite pritisnutu tipku ⊖ najmanje 5 sekundi. Nastavite držati pritisnutu tipku ⊖ i istovremeno pritisnite tipku ⊕ najmanje 5 sekundi. Prethodno spremljena postavka prikazuje se brojem treperećih LED u bijeloj boji. Možete namjestiti standardnu brzinu kako je prikazano u sljedećoj tablici. Za spremanje postavke istovremeno pritisnite tipku ⊕ i tipku ⊖ najmanje 5 sekundi dok LEd ne prestanu treperiti.

LED | [min–1]
--- | ---
Svijetli 1 x bijela | 3000
Svijetli 2 x bijela | 4250
Svijetli 3 x bijela | 5500
Svijetli 4 x bijela | 6750
Svijetli 5 x bijela | 8000

Za deaktiviranje odabrane standardne brzine odaberite srednju LED u izborniku Postavke i spremite postavku kako je opisano.