# Az időzítő beállítása

A két gombbal (3) beállíthat egy standard csiszolási időt, ami után az elektromos kéziszerszám automatikusan kikapcsol. A beállítások menü eléréséhez tartsa lenyomva a ⊕-gombot legalább 5 másodpercig. Tartsa továbbra is lenyomva a ⊕-gombot és nyomja meg egyidejűleg a ⊖-gombot legalább 5 másodpercig. A korábban elmentett beállítást a magenta színben villogó LED-ek száma jelzi. Most beállíthat egy alapértelmezett csiszolási időt a következő táblázatban látható módon. A beállítás mentéséhez nyomja meg a ⊕-gombot és a ⊖-gombot egyszerre legalább 5 másodpercig, amíg a LED-ek nem villognak tovább.

LED-ek | Másodperc
--- | ---
Villogó fény 1 x magenta | 2
Villogó fény 2 x magenta | 3
Villogó fény 3 x magenta | 4
Villogó fény 4 x magenta | 5
Villogó fény 5 x magenta | 6

A kiválasztott standard csiszolási idő kikapcsolásához válassza ki a középső LED-et a beállítások menüben, és mentse el a beállítást a leírtak szerint.