# إرشادات العمل

بعد العمل لفترة طويلة بعدد لفات منخفض ينبغي إدارة العدة الكهربائية لمدة 3 دقائق بأقصى عدد لفات من أجل تبريدها.

مشبك تثبيت الحزام (انظر الصور K–L)

يمكن عن طريق مشبك تثبيت الحزام (11) تعليق الملحق على حزام مثلاً. وبذلك ستكون يداك فارغتان والملحق تحت تصرفك دائمًا.

- انتبه أثناء التركيب إلى تثبيت لسان القفل (15) الخاص بمشبك تثبيت الحزام في التجويف الخاص بعلبة الملحق.

- لفك مشبك تثبيت الحزام ارفع لسان القفل (15) بعض الشيء باستخدام أداة مدببة، واسحب مشبك تثبيت الحزام.