# Пайдалану нұсқаулары

Электр құралмен ұзақ жұмыс істегеннен кейін салқындату үшін 3 минутқа ең жоғары айналымдар санына қосу керек.

Қайыс ұстағышы (мына суреттерді қараңыз: K–L)

Қайыс ұстағышымен (11) саптаманы, мысалы, қайысқа ілуге болады. Сонда екі қолыңыз бос болып, саптама әрдайым жұмыс істеуге дайын болады.

- Монтаждау кезінде қайыс ұстағышының бекіткіш тілшігі (15) саптама корпусының ойығына тірелгеніне көз жеткізіңіз.

- Қайыс ұстағышын бөлшектеу үшін бекіткіш тілшікті (15) үшкір затпен сәл көтеріп, қайыс ұстағышын тартып алыңыз.