# Upozornenia týkajúce sa prác

Po dlhšej práci s nízkymi otáčkami by ste mali elektrické náradie kvôli ochladeniu nechať cca 3 minúty bežať naprázdno s maximálnymi otáčkami.

Spona na opasok (pozri obrázky K–L)

Pomocou spony na opasok (11) si môžete nadstavec zavesiť napr. na opasok. V takom prípade budete mať obe ruky voľné a nadstavec budete mať stále poruke.

- Pri montáži dávajte pozor na to, aby zaisťovací jazýček (15) spony na opasok zaskočil do výrezu tela nadstavca.

- Pri odoberaní spony na opasok zaisťovací jazýček (15) mierne nadvihnite nejakým ostrým predmetom a sponu na opasok vytiahnite.