# Komponentët e shfaqur

Numërimi i komponentëve të paraqitur i referohet paraqitjes së veglës elektrike në faqen grafike.

(1) | RegjistrimiA)
(2) | Unaza e përcaktimit të parazgjedhjes së çift rrotullimitA)
(3) | Çelësi i zgjedhjes së marsheveA)
(4) | Butoni i lirimit të baterisëA)
(5) | BateriaA)
(6) | Drejtimi i çelësit të rrotullimitA)
(7) | Çelësi i ndezjes/fikjesA)
(8) | Treguesi i nivelit të karikimit të baterisëA)
(9) | Drita e punësA)
(10) | Unazë mbyllëse
(11) | Kapëse për mbajtjen e rripit
(12) | Aksesor i trapanit të shpimit GFA 12-H
(13) | Dorezë shtesë me ndalues thellësie
(14) | Dorezë (me sipërfaqe të izoluar)A)
(15) | Gjuhë bllokuese

A)

  Këto pajisje shtesë nuk janë pjesë e dorëzimeve standarde.