# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Düşük devir sayısı ile uzun süre çalıştıktan sonra, soğumasını sağlamak üzere elektrikli el aletini yaklaşık 3 dakika boşta maksimum devir sayısı ile çalıştırmanız gerekir.

Kemere takma klipsi (bkz. resimler K–L)

Kemere takma klipsi (11) ile adaptörü örneğin bir kemere takabilirsiniz. Bu şekilde her iki eliniz de serbest kalır ve adaptörü istediğiniz an kullanabilirsiniz.

- Montaj sırasında, kemere takma klipsi kilit dilinin (15) ilgili adaptör muhafazasının girintisine geçtiğinden emin olun.

- Kemere takma klipsini sökmek için kilit dilini (15) sivri bir cisimle hafifçe kaldırın ve kemere takma klipsini çekerek çıkarın.