# Flíz szűrőzsák behelyezése/kivétele (lásd az ábrákat A−B)

Száraz porszívózáshoz behelyezhet flíz szűrőzsákot (20). Ez megkönnyíti a por hulladékkezelését.

Nyissa ki a zárakat (13), és vegye le a porszívó felső részét (12).

Fordítsa felfelé a flíz szűrőzsák tartóját (19), amíg vízszintes helyzetben be nem reteszelődik.

Helyezze a flíz szűrőzsákot (20) a flíz szűrőzsák tartóba (19), amíg el nem éri a végállást.

A kivételhez nyomja kissé lefelé a flíz szűrőzsákot (20) és húzza ki a flíz szűrőzsák tartóból (19).

A flíz szűrőzsák nélküli porszívózáshoz hajtsa ismét lefelé a flíz szűrőzsák tartóját (19): Ehhez nyomja össze a flíz szűrőzsák tartó reteszelőit (21), fordítsa lefelé a flíz szűrőzsák tartót, és nyomja a tartály falához, amíg be nem reteszel.

Helyezze fel ismét a porszívó felső részét (12), és a zárak (13) zárásával kapcsolja össze a tartályt (3) a porszívó felső részével (12).