# Vliesfilterzak plaatsen/verwijderen (zie afbeeldingen A−B)

Voor het droog zuigen kunt u een vliesfilterzak (20) plaatsen. Daardoor wordt het afvoeren van het stof gemakkelijker.

Open de sluitingen (13) en pak het bovenstuk van de zuiger (12) af.

Draai de vliesfilterzakhouder (19) naar boven tot deze in de horizontale positie vastklikt.

Schuif de vliesfilterzak (20) tot aan de aanslag in de vliesfilterzakhouder (19).

Voor het wegnemen duwt u de vliesfilterzak (20) iets omlaag en trekt u deze uit de vliesfilterzakhouder (19).

Voor het zuigen zonder vliesfilterzak klapt u de vliesfilterzakhouder (19) weer omlaag: duw hiervoor de vergrendelingen (21) van de vliesfilterzakhouder bij elkaar, draai de vliesfilterzakhouder omlaag en duw deze tegen de reservoirwand tot hij vastklikt.

Zet het bovenstuk van de zuiger (12) er weer op en verbind door het sluiten van de sluitingen (13) het reservoir (3) met het bovenstuk van de zuiger (12).