# Houder voor zuigaccessoires monteren (zie afbeeldingen C−D)

Schuif de houder (10) voor de zuigaccessoires in de daarvoor bestemde opening op het bovenstuk van de zuiger tot hij vastklikt.
Voor het wegnemen van de houder (10) trekt u aan de vergrendeling (22) aan de onderkant van de houder en schuift u de houder naar boven toe uit de opening.

De houder (10) kan ook met 2 schroeven aan een muur worden bevestigd.