# Üzembe helyezés

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a porszívó típustábláján található adatokkal.

- Kérjük, tájékozódjon az Ön országában az egészségre ártalmas porok kezelésére vonatkozó előírásokról/törvényekről.

A porszívót csak az alábbi anyagok felszívására és elszívására szabad használni:

- Porok, amelyek expozíciós határértéke > 1 mg/m3

A porszívót alapvetően nem szabad robbanásveszélyes helyiségekben használni.

Egy optimális elszívási teljesítmény biztosítására a (23) szívótömlőt mindig teljesen le kell tekerni a porszívó (12) felső részéről.

## Be-/kikapcsolás

A porszívó bekapcsolásához nyomja az üzemmódválasztó kapcsolót (4) az 1-es helyzetbe.

Az automatikus indítás/leállítás funkció bekapcsolásához nyomja az üzemmódválasztó gombot (4) az 1+ pozícióba. A porszívó automatikusan elindulhat, ha a csatlakozóaljzaton (6) keresztül egy elektromos kéziszerszámhoz csatlakozik.

A porszívó bekapcsolásához nyomja az üzemmódválasztó kapcsolót (4) a 0 helyzetbe.